Проект

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

МОСКВА

**О внесении изменений в Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008**

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т:**

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Правительства  Российской Федерации | Д.Медведев |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201 г. № \_\_\_\_\_\_\_

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008

1. Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:

«Технический осмотр проводится оператором технического осмотра в соответствии с областью аккредитации, указанной в аттестате аккредитации.».

2. Абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:

«13. Техническое диагностирование проводится с помощью средств технического диагностирования, соответствующих установленным основным техническим характеристикам и входящих в утвержденный перечень, в том числе передвижных средств, и методов органолептического контроля.».

3. Пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:

«Техническое диагностирование проводится в соответствии с технологическими картами технического диагностирования, утвержденными оператором технического осмотра, в которых указываются:

наименование и содержание операций диагностирования;

способы выполнения операций диагностирования;

средства технического диагностирования (вид оборудования) для проведения операций диагностирования;

время выполнения операций диагностирования, суммарное время выполнения технического диагностирования;

категории транспортных средств.».

4. В приложении № 1 к Правилам:

а) в пункте 1 слова «троллейбуса должны соответствовать требованиям пунктов 1.2-1.5» заменить словами «транспортного средства должны соответствовать требованиям пунктов 1.2-1.6, 1.8, 1.10»;

б) пункт 16 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «16. | Применение в рулевом механизме и рулевом приводе деталей со следами остаточной деформации, с трещинами и другими дефектами, неработоспособность или отсутствие предусмотренного изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства рулевого демпфера и усилителя рулевого управления не допускаются. Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления не допускается | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | -»; |

в) распространить действие пункта 16 на транспортные средства категории L;

г) в пункте 21 слова «4.3.4 ‑ 4.3.11 ГОСТ Р 51709-2001» заменить словами «3.8.4 – 3.8.8 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011»;

д) пункт 23 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «23. | Нижеперечисленные компоненты транспортных средств согласно их типа должны соответствовать требованиям пунктов приложения № 8 к ТР ТС 018/2011:  - световые приборы транспортного средства ‑ пункту 3.6;  - светоотражающая маркировка – пункту 3.7;  - фары ближнего и дальнего света и противотуманные ‑ пункту 3.8.1;  - источники света в фарах ‑ пункту 3.8.2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х»; |

е) пункт 24 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «24. | Стеклоочистители и стеклоомыватели должны быть работоспособны. Не допускается демонтаж предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | -»; |

ж) в пункте 28 слова «указанной в пункте 26» заменить словами «указанной в пункте 27»;

з) пункт 32 дополнить словами:

«. Шины с шипами противоскольжения в случае их применения должны быть установлены на все колеса транспортного средства»;

и) пункт 33 дополнить абзацем следующего содержания:

«Показания размещенных на комбинации приборов сигнализаторов средств контроля двигателя и его систем должны соответствовать исправному состоянию двигателя и его систем»

к) пункт 36 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «36. | Система питания газобаллонных транспортных средств, ее размещение и установка должны соответствовать требованиям пункта 9.8 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Х»; |

л) в пункте 38 слова «10 ГОСТ Р 51709-2001» заменить словами   
«4.11 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011»;

м) пункт 56 дополнить словами «, а также медицинскими аптечками, в соответствии с требованиями пунктов 11.1 и 11.2 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011»;

н) пункт 58 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «58. | Транспортные средства должны быть укомплектованы огнетушителями в соответствии с требованиями пункта 11.4 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | -»; |

о) в пункте 65 слова «, повторяющиеся с интервалом более 20 капель в минуту» и «и кондиционирования воздуха» исключить;

п) дополнить пунктом 68 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «68. | Правомерность внесенных изменений в конструкцию транспортного средства подтверждается в соответствии с разделом 4 главы V ТР ТС 018/2011 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х»; |

р) дополнить пунктом 69 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «69. | Транспортные средства категорий M2 и M3 должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 13 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | - | - | Х | ~~-~~ | Х | - | - | - | -»; |

с) дополнить пунктом 70 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «70. | Специальные транспортные средства оперативных служб должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 14 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х»; |

т) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «71. | Специализированные транспортные средства должны отвечать дополнительным требованиям, установленным пунктами 15.1-15.4, 15.6-15.8 раздела 15 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | Х | Х | ~~-~~»; |

у) дополнить пунктом 72 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «72. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог должны отвечать дополнительным требованиям, установленным пунктами в разделе 16 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | Х | Х | -»; |

ф) дополнить пунктом 73 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «73. | Транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 17 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~»; |

х) дополнить пунктом 74 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «74. | Автоэвакуаторы должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 18 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | ~~-~~»; |

ц) дополнить пунктом 75 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «75. | Транспортные средства с грузоподъемными устройствами должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 19 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | -»; |

ч) дополнить пунктом 76 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «76. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов должны отвечать дополнительным требованиям, установленным пунктами 20.1, 20.2-20.5, 20.7, 20.8.1, 20.8.2, 20.8.5, 20.13, 20.14.3, 20.14.5-20.14.8, 20.14.10, 20.14.11, 20.14.13-20.14.16, 20.14.25, 20.14.26 раздела 20 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | Х | Х | ~~-~~»; |

ш) дополнить пунктом 77 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «77. | Транспортные средства – цистерны должны отвечать дополнительным требованиям, установленным пунктами 21.2.1 и 21.2.2 раздела 21 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | Х | Х | -»; |

щ) дополнить пунктом 78 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «78. | Транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов должны отвечать дополнительным требованиям, установленным пунктами 22.7, 22.8, 22.9.1, 22.9.3-22.9.5 раздела 22 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | Х | Х | -»; |

ы) дополнить пунктом 79 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «79. | Транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 23 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | Х | Х | -»; |

э) дополнить пунктом 80 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «80. | Транспортные средства – фургоны должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 24 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | Х | Х | -»; |

ю) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «81. | Транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей, должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 25 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | ~~-~~ | -»; |

я) дополнить пунктом 82 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «82. | Транспортные средства для перевозки пищевых продуктов должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 26 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | ~~-~~ | Х | Х | Х | -». |

5. В приложении № 2 к Правилам в сноске 1 слова «о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720» заменить словами «Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011)».

6. В приложении № 3 к Правилам:

а) пункт 16 дополнить словами «. Наличие и работоспособность предусмотренного изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства рулевого демпфера и (или) усилителя рулевого управления. Отсутствие подтекания рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления»;

б) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Наличие и работоспособность предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей»;

в) пункт 33 дополнить словами «. Соответствие показаний размещенных на комбинации приборов сигнализаторов средств контроля двигателя и его систем исправному состоянию двигателя и его систем»;

г) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Соответствие системы питания газобаллонных транспортных средств, ее размещения и установки установленным требованиям»;

д) пункт 56 дополнить словами «и медицинской аптечки»;

е) пункт 65 изложить в следующей редакции:

«65. Отсутствие каплепадения масел и рабочих жидкостей»;

ж) дополнить пунктом 68 следующего содержания:

«68. Правомерность внесенных изменений в конструкцию транспортного средства»;

з) дополнить пунктом 69 следующего содержания:

«69. Соответствие транспортного средства установленным дополнительным требованиям»;

и) слова «Печать» и «Stamp» исключить.