***Лицевая сторона* Сертификат №: …………...........**

|  |
| --- |
| EKMT-сертификат соответствия техническим требованиям и требованиям по безопасности для моторного транспортного средства❑ "EВРО IV безопасный" ❑ "EВРО V безопасный" ❑ "EEV безопасный" ❑ "EВРО VI безопасный" |
|  |
| Тип транспортного средства, модель: |
| Идентификационный номер (VIN): |
| Тип и номер двигателя: |

Являясь[[1]](#footnote-2):

* компетентной службой в стране регистрации[[2]](#footnote-3);
* производителем транспортного средства, или его полномочным представителем в стране регистрации, или
* комбинацией компетентной службы в стране регистрации и производителя транспортного средства или его полномочного представителя в стране регистрации, когда не все оборудование установлено производителем транспортного средства[[3]](#footnote-4).

*[Название(я) Компании(й)]*

Настоящим подтверждает, что вышеупомянутое транспортное средство соответствует положениям Правил ЕЭК ООН и/или правовым актам ЕС, перечисленным ниже, и подтверждает, что данные, представленные на обороте, верны.

**МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ**

❑    ❑     Измерения согласно: Правилу ЕЭК ООН R85.00 или его последующей редакции; или Директиве 80/1269/EEC, дополненной Директивой 1999/99/EC или их последующей редакции.

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ШУМУ И ВЫБРОСАМ**

❑    ❑     Шум измерен согласно: Правилу ЕЭК ООН R51.02, или Директиве 70/157/EEC, дополненной Директивой 1999/101/EC или их последующей редакции.

❑    ❑     **ЕВРО IV**: Выбросы согласно: Правилу ЕЭК ООН R49.03, строка B1 или его последующей редакции; или Директиве 88/77/EEC, дополненной Директивой 2001/27/EC, строка B1 или Директиве 2005/55/EC, дополненной Директивой 2005/78/EC, строка В1 или их последующей редакции.[[4]](#footnote-5)

❑    ❑     **ЕВРО V**: Выбросы согласно: Правилу ЕЭК ООН R49.04, строка B2 или его последующей редакции; или Директиве 88/77/EEC, дополненной Директивой 2001/27/EC, строка B2 или Директиве 2005/55/EC, дополненной Директивой 2005/78/EC, строка В2 или их последующей редакции.[[5]](#footnote-6)

❑    ❑     **ЕEV**: Выбросы согласно: Правилу ЕЭК ООН R49.04, строка С, или его последующей редакции; или Директиве 88/77/EEC, дополненной Директивой 2001/27/EC строка С, или Директиве 2005/55/EC, дополненной Директивой 2005/78/EC, строка B1 или их последующей редакции.[[6]](#footnote-7)

❑    ❑     **ЕВРО VI**:Утверждение типа двигателя в отношении выбросов согласно Правилу ЕЭК ООН R49.06, или Правилу (ЕС) № 595/2009 , дополненному Правилом Комиссии (ЕU) № 582/2011 и Правилом Комиссии № 64/2012 или их последующей редакции.[[7]](#footnote-8)

*Обратная сторона*

**ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

Автомобиль оборудован следующими системами и устройствами:

❑    ❑     **ЕВРО IV, ЕВРО V или ЕЕV: *Задним защитным устройством***[[8]](#footnote-9) согласно: Правилу ЕЭК ООН R58.01 или его последующей редакции; или Директиве 70/221/EEC, дополненной Директивой 2000/8/EC или их последующей редакции.

❑    ❑     **ЕВРО VI: *Задним защитным устройством8*** согласно: Правилу ЕЭК ООН R58.02 или его последующей редакции; или Директиве 70/221/EEC, дополненной Директивой 2006/20/EC или их последующей редакции.

❑    ❑     ***Боковым защитным устройством8*** согласно: Правилу ЕЭК ООН R73.00 или его последующей редакции; или Директиве 89/297/EEC или ее последующей редакции.

❑    ❑     **ЕВРО IV, ЕВРО V или ЕЕV: *Зеркалом заднего вида*** согласно Правилу ЕЭК ООН R46.01 или его последующей редакции; или Директиве 71/127/EEC, дополненной Директивой 88/321/EEC или Директивой 2003/97/EC или их последующей редакции.

❑    ❑     **ЕВРО VI: *Задняя обзорность:*** согласно Правилу ЕЭК ООН R46.02 или его последующей редакции; или Директиве 2003/97/EC или ее последующей редакции.

❑    ❑     **ЕВРО IV**: ***Устройствами освещения и световой сигнализации*** согласно: Правилу ЕЭК ООН R48.01 или его последующей редакции; или Директиве 76/756/EEC, дополненной Директивой 91/663/ЕEC, или их последующей редакции.

❑    ❑     **ЕВРО V или EEV**: ***Устройствами освещения и световой сигнализации*** согласно: Правилу ЕЭК ООН R48.02 или его последующей редакции; или Директиве 76/756/EEC, дополненной Директивой 97/28/EC, или их последующей редакции.

❑    ❑     **ЕВРО VI**: ***Устройствами освещения и световой сигнализации*** согласно: Правилу ЕЭК ООН R48.03 или его последующей редакции; или Директиве 76/756/EEC, дополненной Директивой 2007/35/EC, или их последующей редакции.

❑    ❑     **ЕВРО IV, ЕВРО V или ЕЕV:** ***Тахографом*** в соответствии с Соглашением ЕСТР ЕЭК ООН или его изменениями, или Правилом Совета (EEC) № 3821/85, дополненным Правилом (EC) № 2135/98 или их последующей редакции, наряду с Правилами Комиссии (EC) № 1360/2002 и № 432/2004 или их последующей редакции.

❑    ❑     **ЕВРО VI:** ***Цифровым тахографом*** в соответствии с Соглашением ЕСТР ЕЭК ООН или его изменениями, или Правилом Совета (EEC) № 3821/85, дополненным Правилом (EC) № 2135/98 или их последующей редакции, наряду с Правилами Комиссии (EU) № 1266/2009 или их последующей редакции.

❑    ❑     ***Устройством ограничения скорости*** согласно: Правилу ЕЭК ООН R89.00 или его последующей редакции; или Директиве 92/24/EEC, дополненной Директивой 2004/11/EC, или их последующей редакции.

❑    ❑     ***Задними светоотражающими знаками*** для тяжелых и длинномерных транспортных средств согласно Правилу ЕЭК ООН R.70.01 или его последующей редакции.

❑    ❑     **ЕВРО IV, ЕВРО V или ЕЕV***:* ***Тормозами, включая антиблокировочную систему*** согласно Правилу ЕЭК ООН R13.09, или его последующей редакции; или Директиве 71/320/EEC, дополненной Директивой 98/12/EC, или их последующей редакции.

❑    ❑     **ЕВРО VI*: Тормозами, включая антиблокировочную систему*** согласно Правилу ЕЭК ООН R13.10, или его последующей редакции; или Директиве 71/320/EEC, дополненной Директивой 2002/78/EC, или их последующей редакции.

❑    ❑     ***Рулевым устройством*** согласно Правилу ЕЭК ООН R79.01, или его последующей редакции; или Директиве 70/311/EEC, дополненной Директивой 1999/7/EC, или их последующей редакции.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место | Дата | Подпись(и) и штамп(ы)[[9]](#footnote-10) |

1. Зачеркнуть ненужные пункты. [↑](#footnote-ref-2)
2. Для стран, где нет полномочного представителя производителя. [↑](#footnote-ref-3)
3. В этом случае, первая подпись располагается слева, вторая - справа. [↑](#footnote-ref-4)
4. Буква В1 или В или С в номере одобрения. [↑](#footnote-ref-5)
5. Буква В2 или D, E, F или G в номере одобрения. [↑](#footnote-ref-6)
6. Буква С или H, I, J или K в номере одобрения. [↑](#footnote-ref-7)
7. Буква А, В или С в номере одобрения. [↑](#footnote-ref-8)
8. За исключением седельных тягачей [↑](#footnote-ref-9)
9. Сертификат может быть заполнен, заверен печатью и подписан от руки или электронно. [↑](#footnote-ref-10)