**Сертификат №: ………………….**

|  |
| --- |
| **ЕКМТ-Сертификат соответствия прицепа[[1]](#footnote-2) требованиям технической безопасности**  |
|  |
| Тип транспортного средства, модель |
| Идентификационный номер (VIN): |

будучи[[2]](#footnote-3),

 - компетентной службой в стране регистрации[[3]](#footnote-4),

 -  производителем транспортного средства, или его полномочным представителем в стране

 регистрации, или

 - комбинацией компетентной проверяющей службы в стране регистрации и производителем

 транспортного средства, или его полномочным представителем в стране регистрации, если

 не все оборудование установлено производителем транспортного средства[[4]](#footnote-5).

*[Название(я) Компании(й)]*

настоящим подтверждает, что вышеупомянутое транспортное средство, соответствует положениям Правил ЕЭК ООН и/или Директив ЕС, перечисленных ниже, и подтверждает, что данные в этом сертификате верны.

Прицеп оборудован следующими системами и устройствами:

❑    ❑     Задним защитным устройством согласно Правилу ЕЭК ООН R.58.01 или его последующей редакции; или Директиве 70/221/ЕЕС, дополненной Директивой 2000/8/ЕС или их последующей редакции.

❑    ❑     Боковыми защитными устройствами согласно Правилу ЕЭК ООН 73.00 или его последующей редакции; или Директиве 89/297/ЕЕС или их последующей редакции.

❑    ❑     Устройствами освещения и световой сигнализации согласно: Правилу ЕЭК ООН R48.01 или его последующей редакции; или Директиве 76/756/EEC, дополненной Директивой 91/663/EEC, или их последующей редакции.

❑    ❑     Светоотражающими задними опознавательными знаками для тяжелых и длинномерных транспортных средств согласно Правилу ЕЭК ООН R.70.01 или его последующей редакции.

❑    ❑     Тормозами, включая антиблокировочную систему тормозов согласно Правилу ЕЭК ООН R.13.09 или его последующей редакции; или Директиве 71/320/ЕЕС, дополненной Директивой 98/12/ЕС или их последующей редакции.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место | Дата | Подпись(и) и штамп(ы)[[5]](#footnote-6) |

1. Включая полуприцепы. [↑](#footnote-ref-2)
2. Зачеркнуть ненужные пункты [↑](#footnote-ref-3)
3. Для стран, где нет полномочного представителя производителя. [↑](#footnote-ref-4)
4. В этом случае, первая подпись располагается слева, вторая - справа. [↑](#footnote-ref-5)
5. Сертификат может быть заполнен, заверен печатью и подписан от руки или электронно. [↑](#footnote-ref-6)